## 

## ALLEGATO N. 1

LOTTO 3 - Scheda Tecnica

## SVE – SISTEMA DI VIDEOENDOSCOPIA Q.tà: 1

**Descrizione:**

Colonna di videoendoscopia completa di nasofaringoscopio, telecamera, testina telecamera, fonte luminosa, carrello e monitor LCD per le esigenze del Reparto di Otorinolaringoiatria.

**A: Caratteristiche minime** (ciascun campo dovrà essere compilato dalla ditta offerente e dovrà riportare i dati che costituiranno la configurazione offerta):

|  |  |
| --- | --- |
| Apparecchiatura |  |
| 1. Produttore |  |
| 2. Modello |  |
| 3. Codice repertorio |  |
| 4. Ditta distributrice |  |
| 5. Data di immissione sul mercato |  |
| **Conformità a Direttive e norme** |  |
| 4. Direttiva CEE 43/92, Norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) (si, no) | SI |
| 6. Altre (specificare) |  |
| **Caratteristiche generali** |  |
| 1. Nasofaringoscopio non operativo di circa 3,5 mm di diametro e lunghezza di circa 300/400 mm (specificare dimensioni); |  |
| 1. N. 2 ottiche rigide per visita ORL di cui n. 1 da 70° laringea e n. 1 da 0° nasale (specificare); |  |
| 1. Fonte luminosa (specificare caratteristiche); |  |
| 1. Monitor LCD da almeno 17” (specificare caratteristiche); |  |
| 1. Testina telecamera e Telecamera digitale ad alta risoluzione (specificare caratteristiche); |  |
| 1. Dispositivo HW e SW per l’acquisizione/archiviazione delle immagini/video (specificare caratteristiche e dimensioni sistema archiviazione); |  |
| 1. Carrello dotato di ripiani porta attrezzature e quant’altro necessario per il funzionamento dell’intero sistema e tale da garantirne adeguata stabilità (descrivere); |  |
| 1. Casco da visita ORL a luce fredda (descrivere); |  |
| 1. Compatibile con le lavaendoscopi presenti in azienda (specificare); |  |
| L'apparecchiatura deve essere fornita completa di tutti i cavi e/o accessori necessari in numero adeguato per il corretto funzionamento (cavo luce, valigetta per il trasporto, adattatori per lavaendoscopi, etc. (specificare) |  |
|  | |

1. **Caratteristiche prestazionali oggetto di valutazione** (ciascun campo dovrà essere compilato dalla ditta offerente):

|  |  |
| --- | --- |
| **Caratteristiche generali** |  |
| 1. Nasofaringoscopio non operativo di circa 3,5 mm di diametro e lunghezza di circa 300/400 mm (specificare ampiezza campo visivo, profondità di campo e movimenti distali); | 1. Ampiezza campo visivo: 2. Profondità di campo: 3. Movimenti distali |
| 1. Specificare dimensioni Monitor LCD in pollici; |  |
| 1. Testina telecamera e Telecamera digitale ad alta risoluzione (specificare risoluzione, dimensioni pixel, se collegabile a PC e/o HD esterno tramite porta USB); | 1. Risoluzione;      1. Dimensioni pixel: 2. Collegabile a PC e/o HD esterno tramite porta USB: SI, No |
| 1. Specificare le modalità di sterilizzazione, indicando se anche mediante Sterrad (SI, NO). | SI Sterrad NO Sterrad |
|  | |
| Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate perché non richieste, inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità dell'apparecchiatura in relazione alla destinazione d'uso |  |
|  | |
| Caratteristiche dell'apparecchiatura non presenti nella configurazione offerta (potenzialità) |  |