**Q. 1)** Relativamente alla caratteristica “Telecamera Full HD ad alta definizione integrata”, si conferma, come caratteristica di minima pena esclusione per entrambi i microscopi, intendere una telecamera 3ccd Full HD?

**Q. 2)** Relativamente alla caratteristica “Software dedicato per impianto di lenti intraoculari toriche”, si conferma, come caratteristica di minima pena esclusione per entrambi i microscopi, intendere un software installato sul monitor multifunzionale integrato allo stativo, in grado di eseguire la proiezione on/off negli oculari, attivabile e disattivabile elettricamente, dell’incisione primaria, delle incisioni secondarie e rilassanti, del diametro della ressi e dell’asse di allineamento per le lenti toriche, preimpostandone le dimensioni desiderate sul monitor?

**Q. 3)** MOPA: Relativamente al punto “Dispositivo panoramico per chirurgia vitreoretinica”, si conferma, come caratteristica di minima pena esclusione, intendere un sistema panoramico elettrico con gestione del fuoco principale e del suo micro aggiustamento attraverso la pedaliera, per impedire al chirurgo di avere impegnate le mani nella gestione dello stesso?

**R:** Quanto ai quesiti 1), 2) e 3) si precisa che, così come già specificato negli atti di gara, ai fini dell’ammissione, limitatamente alle caratteristiche tecniche da voi indicate, è richiesto unicamente il possesso delle seguenti caratteristiche:

“Telecamera Full HD ad alta definizione integrata”

“Software dedicato per impianto di lenti intraoculari toriche”

“Dispositivo panoramico per chirurgia vitreoretinica”

In riferimento alle Caratteristiche prestazionali in ALLEGATO 7 SCHEDA TECNICA

**Q. 4)** In riferimento alle Caratteristiche prestazionali in ALLEGATO 7 SCHEDA TECNICA - Relativamente alla caratteristica “Messa a fuoco e zoom indipendenti rispetto ai due osservatori” si conferma premiare con il massimo del punteggio, per entrambi i microscopi, il microscopio dotato di fuoco e zoom indipendenti per ciascun osservatore?

**Q. 5)** In riferimento alle Caratteristiche prestazionali in ALLEGATO 7 SCHEDA TECNICA - MOPA: Relativamente alla caratteristica “OCT integrato”, si conferma premiare con il massimo del punteggio il microscopio dotato di OCT incorporato nello stativo, privo di cavi a vista e di supporto/carrello esterno non integrato?

**Q. 6)** In riferimento alle Caratteristiche prestazionali in ALLEGATO 7 SCHEDA TECNICA - MOPA: Relativamente alla caratteristica “Dispositivo per l’inversione dell’immagine per il primo osservatore”, si conferma premiare con il massimo del punteggio il dispositivo di inversione di tipo elettrico?

**R:** Quanto alle caratteristiche prestazionali di cui all’allegato 7, si precisa che, in conformità a quanto indicato nel Disciplinare di gara, saranno oggetto di attribuzione premiale:

“Messa a fuoco e zoom indipendenti rispetto ai due osservatori”

“OCT integrato”

“Dispositivo per l’inversione dell’immagine per il primo osservatore”